**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1.7**

**Самостоятельно рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-14 инструкционной карты. Письменно в отчетах ответить на задания № 15, 1, 3, 4 (выделено желтым цветом.**

**Успехов вам!!! Отчеты высылать в ВК , обязательно с указанием Фамилии на документе и с пронумерованными страницами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема задания 1.7:** **Выполнение разборо-сборочных работ машин для сгребания трав на сено.** **Выполнение технологических операций по настройке машин для сгребания трав на сено**  | Нормавремени 6 час |
| **Цель задания:** учащийся должен научиться: 1)производить разборку, сборку.а так же настройкусборочных единиц согласно инструкционной карты с соблюдением правил Т.Б. 2)комментировать выполняемые операции, 3) составить отчет по работе . |
| № |  Последовательность выполнения задания и указание к выполнению задания | Оборудование рабочего места | Перечень учебной литературы. |
| 1. 2. 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1415 | Рассмотреть расположение и взаимодействие всех механизмов колесно-пальевых граблей ГВК-6А.Снять рабочее пальцевое колесо, изучить устройство, собрать и установить на место.Отсоединить секции граблей от сцепкиК правой секции прикрепить центральные рабочие колесаПроизвести разборо-сборочные работы для установки граблей в транспортное положение.Произвести разборо-сборочные работы для установки граблей для ворошение сенаПровести настройку рабочих органов ГВК-6А.Рассмотреть устройство ГПП-6: а) рамы граблей; б) грабельного аппарата; в) механизма подъема;Отсоединить одну секцию граблей ГПП-6Снять с секции граблей ГПП-6 зубья. Осмотреть их, объяснить назначение кольцевых витков.Рассмотреть с каким шагом можно установить зубья на брусьяУстановить на место грабельные зубья. Обращая внимание на правильность установки зубодержателей.Установить секцию граблей ГПП-6 на место.Провести операции по подготовке граблей ГПП-6 к работеСоставить отчет по работе:В тетрадях – отчетах:А) Описать порядок установки зубьев граблей ГПП-6; Б) составить схему последовательности установки секций ГВК-6 для сгребания сена в валок.Контрольные вопросы.1. С каким шагом устанавливают зубья граблей ГПП-62. Как работает механизм подъема грабельного аппарата ГПП-6? 3. Объяснить назначение кольцевых витков у грабельных зубьев ГПП-64.Написать регулировки ГВК-6  | ГВК-6А в сборе. ГПП-6;Набор инструмента; Верстак;Спец одежда, рабочие рукавицы;Плакаты:ГВК-6Аинструкционные карты; | учебная литература «Сельскохозяйственные машины» Устинов А.Н.М., Изд. ц. «Академия» 2011.-264с. |