**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1.7**

**Самостоятельно рассмотреть как проводятся операции по выполнению заданий 1-14 инструкционной карты. Письменно в отчетах ответить на задания № 15, 1, 3, 4 (выделено желтым цветом.**

**Успехов вам!!! Отчеты высылать в ВК , обязательно с указанием Фамилии на документе и с пронумерованными страницами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тема задания 1.7:** **Выполнение разборо-сборочных работ машин для сгребания трав на сено.** **Выполнение технологических операций по настройке машин для сгребания трав на сено** | | | Норма  времени 6 час |
| **Цель задания:** учащийся должен научиться: 1)производить разборку, сборку.а так же настройкусборочных единиц согласно инструкционной карты с соблюдением правил Т.Б. 2)комментировать выполняемые операции, 3) составить отчет по работе . | | | |
| № | Последовательность выполнения задания и указание к выполнению задания | Оборудование рабочего места | Перечень учебной литературы. |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14  15 | Рассмотреть расположение и взаимодействие всех механизмов колесно-пальевых граблей ГВК-6А.  Снять рабочее пальцевое колесо, изучить устройство, собрать и установить на место.  Отсоединить секции граблей от сцепки  К правой секции прикрепить центральные рабочие колеса  Произвести разборо-сборочные работы для установки граблей в транспортное положение.  Произвести разборо-сборочные работы для установки граблей для ворошение сена  Провести настройку рабочих органов ГВК-6А.  Рассмотреть устройство ГПП-6:  а) рамы граблей;  б) грабельного аппарата;  в) механизма подъема;  Отсоединить одну секцию граблей ГПП-6  Снять с секции граблей ГПП-6 зубья. Осмотреть их, объяснить назначение кольцевых витков.  Рассмотреть с каким шагом можно установить зубья на брусья  Установить на место грабельные зубья. Обращая внимание на правильность установки зубодержателей.  Установить секцию граблей ГПП-6 на место.  Провести операции по подготовке граблей ГПП-6 к работе  Составить отчет по работе:  В тетрадях – отчетах:  А) Описать порядок установки зубьев граблей ГПП-6;  Б) составить схему последовательности установки секций ГВК-6 для сгребания сена в валок.  Контрольные вопросы.  1. С каким шагом устанавливают зубья граблей ГПП-6  2. Как работает механизм подъема грабельного аппарата ГПП-6?  3. Объяснить назначение кольцевых витков у грабельных зубьев ГПП-6  4.Написать регулировки ГВК-6 | ГВК-6А в сборе.  ГПП-6;  Набор инструмента;  Верстак;  Спец одежда, рабочие рукавицы;  Плакаты:  ГВК-6А  инструкционные карты; | учебная литература «Сельскохозяйственные машины» Устинов А.Н.  М., Изд. ц. «Академия» 2011.-264с. |